**Управление тепловых сетей**

Теплоснабжающая организация **УТС АО «Сахатранснефтегаз»** создано 5 июля 2005 года как одно из структурных подразделений ОАО «Сахатранснефтегаз» с базированием в п.Кысыл-Сыр Вилюйского района.

**Начальник Управления тепловых сетей** - Назаренко Евгений Иванович.

**ОГРН АО «Сахатранснефтегаз»:** 1031402073097, 17 декабря 2003 г., Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия)

**Юридический адрес:** 678214, Республика Саха(Якутия), Вилюйский район, п.Кысыл-Сыр, ул.Энтузиастов,43

**Почтовый адрес:** 678214, Республика Саха(Якутия), Вилюйский район, п.Кысыл-Сыр, ул.Победы,9

**Эл.почта (e-mail):** uts\_stng@mail.ru, info@oaostng.ru

**Сайт:** [www.oaostng.ru](http://www.oaostng.ru)

**Режим работы:** пн-пт 8:00 – 17:00 , **диспетчерские:** круглосуточно, тел. 84113220203

**Основные виды деятельности предприятия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование вида деятельности** | **Дата начала предоставления услуг по виду деятельности** |
| 11 | Производство, передача и реализация тепловой энергии, а также горячее водоснабжение (слив «теплоносителя»), осуществляемое с использованием открытой системы теплоснабжения | 5 июля 2005 года |
| 52 | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой воды абонентам с использованием систем централизованного холодного водоснабжения | 1 ноября 2011 года |
| 33 | Услуги по сбору и вывозу жидких и твердых бытовых отходов | 3 февраля 2012 года |

Теплоснабжение: протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении) 70,3 км., количество котельных 6 шт., суммарная мощность котлов 63,915 Гкал/час.

Холодное водоснабжение: протяженность водопроводных сетей 19,105 км., 1 подкачивающая насосная станция.

Водоотведение: протяженность канализационных сетей 650 м